| **RF- <06>** | Apagado y encendido remoto. | |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | 2v 05/09/2024 | |
| **Actores** | Usuario administrador | |
| **Objetivos asociados** | función en la que se puede apagar a distancia un dispositivo | |
| **Requerimientos asociados** | Haber ingresado al sistema con una cuenta administrativa | |
| **Descripción** | Función que da la opción de poder apagar o encender a distancia en dispositivo | |
| **Pre-condición** | El administrador debe iniciar sesión | |
| **Secuencia**  **Normal** | **Paso** | **Acción** |
| 1 | El administrador deberá de presionar el apartado de dispositivos |
| 2 | El sistema desplegará las opciones que ofrece el apartado dispositivo |
| 3 | El usuario buscar el dispositivo |
| 4 | El sistema buscará el dispositivo ingresado |
| 5 | El usuario selecciona la opción que desee |
| 6 | El sistema Aplicará y ejecutará la acción |
| **Post-condición** | El sistema notificará al administrador de que la acción se a realizado | |
| **Excepciones** | **Paso** | **Acción** |
| 5 | La opción que se desee ya está hecha |
| **Rendimiento** | **Paso** | **Cota de tiempo** |
| 1 | 0 a 1 segundos |
| 2 | 0 a 1 segundos |
| 3 | 1 a 5 segundos |
| 4 | 1 a 5 segundos |
| 5 | 1 a 5 segundos |
| 6 | 5 a 10 segundos |
| **Frecuencia esperada** | 1 a 100/ al día | |
| **Comentarios** | La cota de tiempo dependerá del rendimiento del software. | |